**Правила пользования газом в быту**

Основные правила пользования бытовыми газовыми приборами

1. Перед пользованием плитой необходимо проветрить помещение (1) и убедиться, что все краны перед горелками рабочего стола и горелкой духовки закрыты (2), и только в этом случае следует полностью открыть кран на газопроводе к плите (3).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://gazoraspredelenie.gazprom.ru/_ah/img/ddO986gpxgNFYV1HB-u-Aw | https://gazoraspredelenie.gazprom.ru/_ah/img/s78YuPSdFsqB7egGoZ8-SQ | https://gazoraspredelenie.gazprom.ru/_ah/img/YeB-7Zl_nZDmiLF21Sq8uQ |

1. Зажженную спичку нужно поднести к горелке, затем открыть кран включаемой горелки, при этом газ должен загораться во всех отверстиях горелки.
2. Горение газа считается нормальным, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://gazoraspredelenie.gazprom.ru/_ah/img/oCG3HuHDSlP_-EMwcmp-9A | https://gazoraspredelenie.gazprom.ru/_ah/img/C44g1K2D1YmXWmLNRHHvlA | https://gazoraspredelenie.gazprom.ru/_ah/img/jZyDbr5Lcer_NazcxR1LDw |

1. Запрещается оставлять в открытом положении кран включаемой горелки без пламени более 5 секунд.
2. Нормальное пламя не должно выбиваться из-под посуды. Если же пламя выбивается из-под посуды, следует краном горелки его уменьшить. Посуду с широким дном нужно ставить на специальные конфорочные кольца с высокими ребрами во избежание отравления продуктами неполного сгорания газа. Не рекомендуется ставить посуду с широким дном на конфорку плиты.
3. По окончании пользования плитой нужно перекрыть все краны рабочего стола.
4. Перед зажиганием горелки духовки духовку необходимо проветрить в течение 3–5 минут.
5. Плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская её загрязнения.

|  |  |
| --- | --- |
| https://gazoraspredelenie.gazprom.ru/_ah/img/iA-yEtIr5wm2SX6OI6Gp8g | https://gazoraspredelenie.gazprom.ru/_ah/img/3c4r9a7Hb0n8mAutz9wHJg |